附件1:详细技术需求表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 大屏显示系统（扩充4列48个模组,备用6个,共54组） | 室内小间距P1.66全彩LED显示屏;P1.66（含控制卡） | 平方 | **3** | 像素点间距：1.66mm；单元板尺寸：320mm\*160mm；箱体尺寸：640mm\*480mm；扫描方式：64扫；LED灯珠：亮度≧600cd/m2；与现有屏幕兼容。 |
| LED显示屏背架结构 | 高约2米，宽约1.5米 | 平方 | 3 | 辅材 |
| 电源 | 12V 17A | 个 | 18 | 配套电源 |
| 不锈钢包边 | 不锈钢装饰条、人工 | 米 | 13 | 辅材 |
| 墙面拆除及改造 | 木质墙面拆除及重做 | 平方 | 9 | 配套工程 |
| 其他配套材料等 | 电源线、网线、控制线 | 批 | 1 | 线缆布放连接，不锈钢包边装饰墙纸、更换暗门阻尼开关 |